{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le S.A.\r\n\r\ndai documenti di gara si evince che l'unico contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative.\r\n\r\nLa scrivente, essendo la categoria prevalente la CAT LAVORI OS18A (categoria lavori opere specializzate posseduta nella classifica VIII) e tenendo conto delle specifiche attività sia svolte dall'impresa sia previste nell'appalto, ritiene che il CCNL di riferimento sia quello dell'industria metalmeccanica codice CNEL C011 (contratto applicato al proprio personale dipendente).\r\n\r\nStesso discorso a nostro avviso vale per la categoria scorporabile OS30.\r\n\r\nMentre il contratto delle aziende industriali edili trova applicazione nelle categorie di opere generali e specializzate scorporabili (nella fattispecie OS21 - OS33 ed OG1), sempre nel caso in cui l'attività prevalente svolta dall'impresa sia riconducibile al settore edile. \r\n\r\nRestiamo in attesa di indicazioni in merito.\r\n\r\nDistinti Saluti.","L'art. 11, comma 2, del Codice pone a carico delle stazioni appaltanti un obbligo meramente ostensivo, che si traduce nella necessità di indicare il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto. Da tale indicazione non si trae, tuttavia, un precetto normativo vincolante per le imprese, sulle quali incombe, piuttosto, la regola codificata dall’art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, che impone l’obbligo di applicare al personale impiegato nell’appalto il CCNL vigente nel settore di riferimento e coerente con il prevalente oggetto del contratto.\r\nCiò premesso, con riferimento al quesito posto si evidenzia che ai sensi del comma 2bis del richiamato art. 11 \"in presenza di prestazioni scorporabili...differenti da quelle prevalenti\" e riferite, \"per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività\" trova applicazione, in ordine a quelle specifiche prestazioni, il contratto collettivo nazionale di settore.\r\nNe consegue che, anche volendo aderire a quanto prospettato nel quesito, ove il criterio della \"prevalenza\" di cui al ridetto art. 11 del Codice sembra essere declinato in ragione delle categorie omogenee anziché delle opere che concorrono effettivamente a formare l'oggetto contrattuale, l'impresa appaltatrice dovrà comunque applicare al personale impiegato nell'appalto i CCNL relativi alle prestazioni prevalenti e a quelle accessorie che superino la soglia indicata nel menzionato comma 2bis."]
[2,"Spettabile Stazione Appaltante,\r\nLa nostra azienda è in possesso di OS18-A VIII° classifica ed intende partecipare con l’avvalimento parziale di un’altra ditta in possesso di OS33 nella sola III° classifica. \r\nDal momento che il disciplinare di gara recita: “la possibilità di partecipare alla gara ed eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro si avrà soltanto se l’operatore è in possesso di qualificazione per tutte le categorie di opere interessate, salva la possibilità di subappaltare le lavorazioni per le quali risulti sprovvisto di qualificazione”  si chiede a questa Spettabile Stazione Appaltante se con le premesse condizioni, in sede esecutiva dell’opera in caso di aggiudicazione, sia consentito all’operatore eseguire direttamente le opere relative alla categorie OS33 per la parte coperta con l’avvalimento (fino alla III° classifica) e subappaltare le restanti opere relative alla categorie OS33 non coperte dall’avvalimento.\r\n","Si, è possibile."]
[3,"Spettabile Stazione Appaltante, \r\ndate le tempistiche ristrette richieste per uno studio approfondito di carattere tecnico ed economico che l'opera oggetto di appalto richiede, si chiede la possibilità di una proroga dei termini di presentazione delle offerte di 10 giorni. ","Non emergono motivazioni atte a giustificare una proroga dei termini di partecipazione alla gara."]
[4,"Con riferimento alle attività di tiro dei cavi radiali, si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n\r\nÈ possibile fissare/assemblare lo Strand Jack dietro o sopra il compression ring, oppure deve essere prevista una configurazione differente ? \r\n\r\nIn funzione della tipologia di collegamento dei cavi, è consentito l’utilizzo di 1 o 2 strand jack per il tiro? Tale indicazione a nostro avviso deve provenire dal progetto fornito da codesta Stazione Appaltante.\r\n\r\nÈ possibile utilizzare lo stesso set di attrezzature per entrambi i tipi di cavi, oppure sono necessari due set distinti? In assenza di informazioni circa la metodologia o le fasi di sollevamento, chiediamo di fornirci le relative istruzioni o assunzioni di base.\r\n\r\nInoltre, pur rilevando la presenza di tre tipologie di cavi radiali (FLC36, FLC44 e FLC52), si richiede di specificare il numero e la tipologia di martinetti da impiegare per il tiro dei suddetti cavi, indicando le tensioni ammissibili e le quantità previste come di seguito riportato:\r\n\r\nFLC36 X ?pcs : ?kN\r\n\r\nFLC44 X ?pcs : ?kN\r\n\r\nFLC52 X ?pcs : ?kN","In considerazione delle dimensioni in gioco il sistema tensostrutturale formato dall'anello interno e dalle funi radiali può essere sollevato e montato in modo convenzionale o mediante il metodo detto \"big-lift\" . Con questo ultimo metodo è possibile usare gli strand jack in due modalità: la prima modalità  prevede strand jak ancorati  dietro o sopra l'estradosso del compression ring (il pinning delle funi radiali viene fatto sull'anello esterno) oppure mediante l'impiego di una spreader beam e di \"flying strand jacks\" è possibile effettuare il pinning sui dettagli di ancoraggio previsti nell'anello di funi interno. In funzione della metodologia di montaggio scelta l'appaltatore disporrà i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonchè i calcoli e grafici relativi alle opere provvisionali."]